检测任务编号：YTHJ2022166

****

**检 测 报 告**

|  |  |
| --- | --- |
| **检测类别：** | 噪声检测 |
| **委托单位：** | 山东兄弟科技股份有限公司 |
| **受检单位：** | 山东兄弟科技股份有限公司 |
| **报告日期：** | 2022年5月16日 |

**山东永妥职业环境检测有限公司**

（检验检测专用章）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受检单位** | 山东兄弟科技股份有限公司 | | | **单位地址** | | | 山东省潍坊市寿光市羊口镇渤海工业园黄海路7号 |
| **检测目的** | 委托检测 | | | **采样人员** | | | 孙奇、杨新龙 |
| **采样日期** | 2022年5月11日 | | | **完成日期** | | | 2022年5月11日 |
| **检测类别** | **检验项目** | **检测依据** | | **检出限** | **测定下限** | | **主要检测仪器及型号** |
| 工业企业厂界环境噪声 | 等效连续A声级 | GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | | / | / | | 多功能声级计AWA6228+  声校准器 AWA6021A |
| **质控措施** | 1.检测仪器设备均经计量检定合格，并在有效使用期限内；  2.人员持证上岗；  3.本次检测期间无雨雪、无雷电天气，且风速小于5m/s；  4.每次测量前、后在测量现场进行声学校准，前、后校准示值偏差不大于0.5dB（A）；测量时传声器加防风罩。 | | | | | | |
| **质控依据** | HJ 706-2014 《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》  GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | | | | | | |
| **结论** | 不予评价。  检验检测专用章  年 月 日 | | | | | | |
| **备注** |  | | | | | | |
| 编制： | | | 审核： | | | 授权签字人： | |

（以下空白）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **检测类别** | 工业企业厂界环境噪声 | | **检测项目** | 等效连续A声级 | |
| **检测日期** | 2022年5月11日 | | **气象条件** | 昼间：无雷电、无雨雪，风速 1.2m/s  夜间：无雷电、无雨雪，风速 1.4m/s | |
| **校准数据** | 昼测量前校正值：93.8dB(A)，测量后校正值：93.8dB(A)  夜测量前校正值：93.8dB(A)，测量后校正值：93.8dB(A) | | | | |
| **检测点位置** | **东厂界1#** | **南厂界2#** | | **西厂界3#** | **北厂界4#** |
| **昼间Leq（dB(A)）** | 52.9 | 50.2 | | 54.0 | 54.5 |
| **夜间Leq（dB(A)）** | 48.9 | 45.8 | | 48.8 | 48.8 |
| **备注** | **注：**▲ **表示噪声检测点位。** | | | | |

（以下空白）

说 明

1．本检测报告书仅对本委托项目负责。

2．检测工作依据有关法规、协议和技术文件进行。

3．未经本公司书面批准，不得复制本检测报告书。

4．本检测报告书如有涂改、增减无效，未加盖检验印章无效。

5．委托送样检测仅对来样检测结果负责。

6．委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出复核申请，逾期不予受理。

7．未经本公司书面批准，本检测报告书及我公司名称，不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。

8．本报告分为两本，一本交客户，一本连同原始记录一并存档。

联系部门：综合部

联系电话：15306360369

传 真：（0536）5078720

邮政编码：261061

地 址：高新技术开发区玉泉路518号清馨园

第三孵化器玉清大厦901